1. 大华相机抓取图像增加了一个图像ID的功能，ID表示大华相机传入ID，sum表示触发的总次数，

ResultPhoto result = (htResult["C0"] as ResultPhoto);

ImageAll im = result.ImPhoto;

long id = im.ID;//相机的ID

long sum = im.SumGrab;//触发总次数

记录到本地